[Meta]
Type = "БАВЦАП-1"
Vendor =ЭФФЕКТ-Л
Driver = "Вывод 0..10В, 4..20мА"
Params = "A1"
Timeout = 5
Attempts = 3
OnDblClick = "CFG\u_bavdac1.exe"
SlaveID = "БАВЦАП-1 v1.0"

[T0]
FunctionCode =7
Group =0
Comment = "Контроль связи"
Response = % 00

[T1]
FunctionCode =4
Group =0
Comment = "Контроль типа устройства"
Request =00 D2 00 01
Response =02 18 90

[T2]
FunctionCode =4
Group =0
Comment ="Контроль версии ПО"
Request =00 D3 00 01
Response =02 01 01

[T3]
FunctionCode =16
Group =0
Comment ="Конфигурирование"
Request=00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Response=00 00 00 04

[T4]
FunctionCode =34
Group =1
Comment ="Цикл обмена"
Request= % 00 00 00 00 00 00 00 00
Response= % 00 00

[Tag0]
Name = "Режим"
Transaction = 3
Offset = Q0
Size = 1
Comment ="Управление Ручной/Автомат"
Type=Реле
Enum =""РУЧНОЕ", "АВТОМАТ""

[Tag1]
Name = "РУЧНОЕ"
Transaction = 4
Offset = Q8
Size = 8
Comment = "Задание"
Type=Аналоговый
Units = "%"

[Tag2]
Name = "АВТОМАТ"
Transaction = 4
Offset = Q16
Size = 8
Comment = "Значение SP"
Type=Аналоговый

[Tag3]
Name = "СИГНАЛ ДАТЧИКА"
Transaction = 4
Offset = Q24
Size = 8
Comment = "Значение PV"
Type=Аналоговый

[Tag4]
Name = "P"
Transaction = 4
Offset = Q32
Size = 8
Comment = "Пропорциональное"
Type=Аналоговый
ScaleEnable = 1
MachLow = 0
MachHigh = 255
PhysLow= -12,7
PhysHigh= +12,8


[Tag5]
Name = "I"
Transaction = 4
Offset = Q40
Size = 8
Comment = "Интегральное"
Type=Аналоговый
Units = "сек"

[Tag6]
Name = "D"
Transaction = 4
Offset = Q48
Size = 8
Comment = "Дифференциальное"
Type=Аналоговый
Units = "сек"

[Tag7]
Name = "C"
Transaction = 4
Offset = Q56
Size = 8
Comment = "Постоянная"
Type=Аналоговый

[Tag8]
Name = "Выход ЦАП"
Transaction = 4
Offset = I0
Size = 8
Comment = "Сигнал управления"
Type=Аналоговый
Units = "%"